ABC WebCam X100ユーザーマニュアル

# はじめに

この度は、ABC WebCam X100をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、フルHD 1080pの高解像度映像、ノイズキャンセリング機能付きマイク、高速USB接続を備えており、ビデオ会議やライブ配信に最適です。

# 同梱物一覧

* ABC WebCam X100 本体
* USBケーブル（1.5m）
* 卓上スタンドユーザーマニュアル（本書）
* 保証書

# 製品仕様

製品仕様は以下の通りです。

|  |  |
| --- | --- |
| 解像度 | 最大1920×1080ピクセル（30fps） |
| 視野角 | 78° |
| マイク | デュアルステレオマイク（ノイズキャンセリング対応） |
| 接続方式 | USB 2.0/3.0対応 |
| 対応OS | Windows 10以降、macOS 10.15以降、ChromeOS |
| サイズ | 60×45×30mm |
| 重量 | 150g |

# 設置方法

1. を本製品をディスプレイの上部に設置し、調整可能なクリップで固定します。
2. 必要に応じて、同梱の卓上スタンドを使用し、安定した場所に本製品を設置します。
3. USBケーブルを本製品に接続とパソコンのUSBポートに差し込みます。

# ソフトウェアのインストール

## Windowsの場合

1. 公式ウェブサイト（https://www.abcwebcam.com）にアクセスします。
2. 「ABC-WebCam Control」をダウンロードします。
3. ダウンロードしたファイルを実行し、画面の指示に従ってインストールを完了させます。
4. ソフトウェアの起動: インストール後、「ABC-WebCam Control」を起動し、カメラが正常に認識されていることを確認します。

## Macの場合

1. macOSでは、追加のソフトウェアをインストールせずにカメラを使用できます。
2. 詳細な設定を行いたい場合は、公式ウェブサイトから「ABC-WebCam Control」をダウンロードし、インストールしてください。

# カメラの使用方法

## ビデオ会議ツールでの使用

1. 「Zoom」、「Microsoft Teams」、「Google Meet」などのビデオ会議アプリケーションを起動します。
2. 各アプリケーションの設定画面で、カメラとマイクに「ABC WebCam X100」が選択されていることを確認します。

## ライブ配信での使用

1. 「OBS Studio」や「Streamlabs」などのライブ配信ソフトを起動します。
2. 映像および音声入力デバイスとして「ABC WebCam X100」を選択し、必要に応じて設定を調整します。

# トラブルシューティング

## カメラが認識されない場合

USB接続を確認し、別のUSBポートに接続してみてください。

「ABC WebCam X100」の最新ドライバーや最新バージョンの「ABC-WebCam Control」がインストールされていることを確認してください。

## 映像が暗いまたはぼやけている場合

カメラレンズを柔らかい布で清掃してください。

十分な照明環境で使用してください。

## マイクが音を拾わない場合

使用中のアプリケーションの音声設定で、「ABC WebCam X100」のマイクが選択されていることを確認してください。

# 保証とサポート情報

* 保証期間: 購入日より1年間
* サポートセンター  
  メール: [support@abcwebcam.com](mailto:support@abcwebcam.com)  
  電話: 0120-XXX-XXX（受付時間: 平日9:00～18:00）